|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пример заполнения журнала входного контроля  **ЖУРНАЛ**  **ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ**  **ДЕТАЛЕЙ, МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ**  здание гаража  Наименование объекта -------------------------------  Москва, ул. Юбилейная, д. 96, лит. "Б"  Адрес объекта --------------------------------------  ООО "Альфа"  Наименование строительной организации --------------  04 мая 22  Начат ----------- 20-- г.  15 июня 22  Окончен --------- 20-- г.   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N п/п | Дата доставки | Наименование деталей, материалов, изделий, конструкций, оборудования | Кол-во | Поставщик | Наименование и номер документа изготовителя | Результат проверки сопроводительных документов производителя и визуального осмотра на соответствие требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации | Решение о необходимости проведения лабораторного контроля | Результат лабораторного контроля | Подпись лица, осуществляющего контроль | | 1 | 04.05.2022 | Кирпич строительный красный рифленый 250 x 120 x 65 мм, М 150 кг/см2, марка прочности М150 | 10 м3 (5 128 шт.) | ООО "Гамма" | Сертификат соответствия N RU.B1447.ПР2.0042 | Качество материалов соответствует требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. Сопроводительные документы есть, их содержание и качество надлежащие | Необходимость проведения лабораторного контроля есть | Несоответствие необходимым требованиям не выявлено | *Сорокин* | | 2 | 05.05.2022 | Кирпич строительный красный рифленый 250 x 120 x 65 мм, М 200 кг/см2, полнотелый, марка прочности М200 | 10 м3 (5 128 шт.) | ООО "Гамма" | Сертификат соответствия N RU.B1447.ПР2.0056 | Качество материалов соответствует требованиям утвержденной проектной документации и соответствующим документам по стандартизации. Сопроводительные документы есть, их содержание и качество надлежащие | Необходимость проведения лабораторного контроля есть | Несоответствие необходимым требованиям не выявлено | *Сорокин* | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |   70  В журнале пронумеровано и прошнуровано ---- страниц  15 июня 22  "--" ----------------- 20-- г.  Директор Сергеев А.А. *Сергеев*  ---------------------------------------------------  (должность, фамилия, инициалы и подпись руководителя организации,  выдавшего журнал)  М.П. |