Приложение N 18

к [Инструкции](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE533F1603B91A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031742AB5E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) о порядке проведения

аттестации рабочих мест по условиям

труда в судоходных компаниях, на судах

и береговых объектах морского транспорта

ПРОТОКОЛ

ОЦЕНКИ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧИХ МЕСТ В МОРСКОМ ПОРТУ

Наименование порта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Производство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(грузовой район, терминал, комплекс, подразделение)

Участок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рабочее место \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(профессия, должность)

Дата проведения аттестации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Используемые нормативные правовые акты по охране труда:

- на производственное оборудование:

ПОТ РО-152-31.82.03-96 "[Правила](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60B4522E19050A0942AE4259CF79e3h0U) охраны труда в морских портах"; РД 31.44.01-84 "Правила технической эксплуатации подъемно-транспортного оборудования"; ПБ-10-14-92 "Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов"; "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов", утв. 28.05.93; ПБ 10-115-96 "Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением"; "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утв. 21.12.84; "Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов", утв. 11.02.92; ПОТ РО-200-01-95 "Правила по охране труда на автомобильном транспорте"; РД 31.81.01-87 "Требования техники безопасности к морским судам" (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями N 2-95, 3-96); Санитарные правила для морских судов;

- на приспособления и инструмент:

[ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60B4522E19050A0942AE4259CF79e3h0U) "Правила охраны труда в морских портах"; "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утв. 21.12.84; РД 31.81.01-87 "Требования техники безопасности к морским судам" (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещениями N 2-95, 3-96); [РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) "Правила техники безопасности на судах морского флота" (с изменениями и дополнениями, внесенными Извещением N 1-95);

- на средства обучения и инструктажа:

РД 31.87.03-95 "Положение об обучении и инструктаже по охране труда работников предприятий, организаций и учреждений морского транспорта" (Извещение по охране труда N 5-95).

2. Результаты оценки

┌───┬────────────────────────────────────────┬─────────────┬─────┐

│ N │ Нормативные требования │ Фактическое │Необ-│

│п/п│ безопасности к рабочему месту │ выполнение │ходи-│

│ │ (наименование НТД, пункт) ├────┬────────┤мые │

│ │ │На- │Соответ-│меро-│

│ │ │ли- │ствие │прия-│

│ │ │чие │норма- │тия │

│ │ │ │тивным и│ │

│ │ │ │правовым│ │

│ │ │ │актам по│ │

│ │ │ │охране │ │

│ │ │ │труда │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │[<\*>](#P1133) │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, │ │ │ │

│ │[п. п. 1.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A25C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Документы контролирующих надзорных орга-│ │ │ │

│ │нов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Состояние прикордонной и тыловой терри- │ │ │ │

│ │тории порта │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031744AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 2.1) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Состояние дорог, причалов, грузовых пло-│ │ │ │

│ │щадок и тротуаров │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 2.1.6](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031745AA570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), │ │ │ │

│ │[2.1.7](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031745AB570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU); ГОСТ 10807-78 "Знаки дорожные. │ │ │ │

│ │Общие технические условия", │ │ │ │

│ │ГОСТ 13508-74 "Разметка дорожная") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Освещение территории, мест производства │ │ │ │

│ │работ │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031744A2570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 2.1.4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Производственные и служебные здания и │ │ │ │

│ │сооружения │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях │ │ │ │

│ │Минморфлота", п. 1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Перевозка людей по территории и аквато- │ │ │ │

│ │рии порта │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU))│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Устройство, содержание и эксплуатация │ │ │ │

│ │железнодорожных путей │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031647AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 2.5; │ │ │ │

│ │"Правила технической безопасности желез-│ │ │ │

│ │нодорожных дорог СССР", утв. 02.01.86) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Энергохозяйство │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│13.│Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, п. п. │ │ │ │

│ │[1.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A25C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, │ │ │ │

│ │[раздел II](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Документы контролирующих надзорных ор- │ │ │ │

│ │ганов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Производственные и служебные здания и │ │ │ │

│ │сооружения │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", п. 1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Отопительные котельные (производственные│ │ │ │

│ │здания, сооружения, котельное и вспомо- │ │ │ │

│ │гательное оборудование) │ │ │ │

│ │("[Правила](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE433F2643391A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) технической эксплуатации ком- │ │ │ │

│ │мунальных отопительных котельных", утв. │ │ │ │

│ │11.11.92; "[Методические указания](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE432F7643296A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) по │ │ │ │

│ │обследованию предприятий, эксплуатирую- │ │ │ │

│ │щих паровые и водогрейные котлы, сосуды,│ │ │ │

│ │работающие под давлением, трубопроводы │ │ │ │

│ │пара и горячей воды", утв. 30.12.92) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│20.│Стационарные компрессорные установки │ │ │ │

│ │воздухопроводов и газопроводов │ │ │ │

│ │("Правила устройства и безопасной эксп- │ │ │ │

│ │луатации стационарных компрессорных ус- │ │ │ │

│ │тановок, воздухопроводов и газопрово- │ │ │ │

│ │дов", утв. 1971 г.) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│21.│Устройство и безопасная эксплуатация со-│ │ │ │

│ │судов, работающих под давлением │ │ │ │

│ │("[Правила](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53DF26D3F97A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) устройства и безопасной │ │ │ │

│ │эксплуатации сосудов, работающих под │ │ │ │

│ │давлением"; "[Методические указания](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE432F7643296A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) по │ │ │ │

│ │обследованию предприятий, эксплуати- │ │ │ │

│ │рующих паровые и водогрейные котлы, со- │ │ │ │

│ │суды, работающие под давлением, трубо- │ │ │ │

│ │проводы пара и горячей воды", утв. │ │ │ │

│ │30.12.92) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│21.│Электроустановки потребителей (производ-│ │ │ │

│ │ственные помещения, оборудование, │ │ │ │

│ │средства электрозащиты, эксплуатация и │ │ │ │

│ │ремонт оборудования) │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84; "[Правила](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE433F4673E9FA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) эксплуата-│ │ │ │

│ │ции электроустановок потребителей", │ │ │ │

│ │утв. 1992 г.; РД 31.83.04-89 │ │ │ │

│ │"Правила безопасности труда на промыш- │ │ │ │

│ │ленных предприятиях Минморфлота", │ │ │ │

│ │п. 1.15) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│22.│Устройство, содержание и эксплуатация │ │ │ │

│ │лифтов │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60B4522E19050A0942AE4259CF79e3h0U) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 2.5; │ │ │ │

│ │"[Правила](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE433FE653B9FA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) устройства и безопасной экс- │ │ │ │

│ │плуатации лифтов", утв. 11.02.92) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│23.│Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│24.│Организация рабочих мест │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031147AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", глава 7; │ │ │ │

│ │РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", п. 1.5) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Участок связи │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, п. 1.1) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, п. п. │ │ │ │

│ │1.2, 1.4, 1.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Документы контролирующих надзорных ор- │ │ │ │

│ │ганов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Автоматические телефонные станции (уст- │ │ │ │

│ │ройство, эксплуатация и ремонтно-профи- │ │ │ │

│ │лактические работы) │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84; РД 31.83.04-89 │ │ │ │

│ │"Правила безопасности труда на │ │ │ │

│ │промышленных предприятиях Минморфлота", │ │ │ │

│ │п. 1.15) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Организация рабочих мест │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031147AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", глава 7; │ │ │ │

│ │РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", п. 1.5) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Портовые мастерские │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, п. 1.1) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, п. п. │ │ │ │

│ │1.2, 1.4, 1.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Документы контролирующих надзорных │ │ │ │

│ │органов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, раздел │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Производственные и служебные здания и │ │ │ │

│ │сооружения │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях │ │ │ │

│ │Минморфлота", п. 1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Производственное оборудование и огражде-│ │ │ │

│ │ния │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях │ │ │ │

│ │Минморфлота", п. 1.4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Организация рабочих мест │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031147AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", глава 7; │ │ │ │

│ │РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях │ │ │ │

│ │Минморфлота", п. 1.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Электробезопасность │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84; РД 31.83.04-89 │ │ │ │

│ │"Правила безопасности труда на промыш- │ │ │ │

│ │ленных предприятиях Минморфлота", │ │ │ │

│ │п. 1.15) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Слесарно-монтажные работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Электросварочные и газосварочные работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях │ │ │ │

│ │Минморфлота", глава 5; "Правила безопас-│ │ │ │

│ │ности в газовом хозяйстве", утв. │ │ │ │

│ │26.12.90, п. 3.9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Трубопроводные и медницко-жестяницкие │ │ │ │

│ │работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│13.│Холодная обработка металлов │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Литейные работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Кузнечно-прессовые работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Термическая обработка металлов │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 10) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Деревообработка и стекольные работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 11) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Очистные, окрасочные, изолировочные и │ │ │ │

│ │отделочные работы │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 12) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Автобаза │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, п. п. │ │ │ │

│ │[1.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A25C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документы контролирующих надзорных орга-│ │ │ │

│ │нов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Территория и производственные площадки │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031647AF59509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", │ │ │ │

│ │раздел 4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Производственные и служебные здания и │ │ │ │

│ │сооружения │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031643AB5D509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", │ │ │ │

│ │раздел 3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Производственное оборудование и огражде-│ │ │ │

│ │ния │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164AA85B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", │ │ │ │

│ │раздел 7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Организация рабочих мест │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031542AA54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", │ │ │ │

│ │раздел 9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Электробезопасность │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84; [ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164BA358509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │"Правила по охране труда на автомобиль- │ │ │ │

│ │ном транспорте", раздел 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Техническое обслуживание и ремонт авто- │ │ │ │

│ │мобилей │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031742AF58509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", │ │ │ │

│ │глава 2.1) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│13.│Слесарные и смазочные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031743AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Работа с аккумуляторными батареями │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031740AA5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Кузнечно-прессовые работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031740A854509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Медницко-жестяницкие работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031740AC5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.10) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Электрогазосварочные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AA59509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.10; "Правила безопасности в газовом │ │ │ │

│ │хозяйстве", утв. 26.12.90, п. 3.9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Вулканизационные, шиноремонтные и шино- │ │ │ │

│ │монтажные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A35F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.11) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Окрасочные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A954509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.13) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│20.│Освидетельствование газовых баллонов и │ │ │ │

│ │испытание топливной системы автомобиля, │ │ │ │

│ │работающего на газовом топливе │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A358509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.16; "Правила безопасности в газовом │ │ │ │

│ │хозяйстве", утв. 26.12.90, п. 3.9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│21.│Работа на станочном оборудовании │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", глава 7; [ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │"Правила по охране труда на автомобиль- │ │ │ │

│ │ном транспорте", п. 2.1.16) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│22.│Плотницкие работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AF5A509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.1.18) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│23.│Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│24.│Эксплуатация автомобилей │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744AC5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│25.│Погрузка, разгрузка и перевозка грузов │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-200-01-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE53AF2653A90A63E4F026FEBE5A13FB1553F190403174AAC5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) "Правила по охране │ │ │ │

│ │труда на автомобильном транспорте", п. │ │ │ │

│ │2.4) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Информационно-вычислительный центр │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по │ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, п. п. │ │ │ │

│ │[1.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A25C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Видеодисплейные терминалы и персональные│ │ │ │

│ │электронно-вычислительные машины │ │ │ │

│ │([СанПиН 2.2.2.542-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE732FE6C3F9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031746A2570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Гигиенические тре-│ │ │ │

│ │бования к видеодисплейным терминалам, │ │ │ │

│ │персональным электронно-вычислительным │ │ │ │

│ │машинам и организации работы", утв. │ │ │ │

│ │14.07.96, раздел 3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Организация рабочих мест │ │ │ │

│ │([СанПиН 2.2.2.542-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE732FE6C3F9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031641AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Гигиенические тре-│ │ │ │

│ │бования к видеодисплейным терминалам, │ │ │ │

│ │персональным электронно-вычислительным │ │ │ │

│ │машинам и организации работы", утв. │ │ │ │

│ │14.07.96, раздел 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Электробезопасность │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Грузовой район │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96 "Временное положение по│ │ │ │

│ │проведению сертификации судоходных ком- │ │ │ │

│ │паний, судов и береговых объектов мор- │ │ │ │

│ │ского флота на соответствие требованиям │ │ │ │

│ │охраны труда", приложение В, [п. 1.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, │ │ │ │

│ │[п. п. 1.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [1.5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A25C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Учетно-отчетная документация │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │II) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Документы контролирующих надзорных ор- │ │ │ │

│ │ганов (акты, свидетельства и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │III) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документация по обучению и проверке зна-│ │ │ │

│ │ний по вопросам охраны труда │ │ │ │

│ │(РД 31.81.13-96, приложение В, [раздел](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE238F1603C9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) │ │ │ │

│ │IV) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Производственные и служебные здания и │ │ │ │

│ │сооружения │ │ │ │

│ │(РД 31.83.04-89 "Правила безопасности │ │ │ │

│ │труда на промышленных предприятиях Мин- │ │ │ │

│ │морфлота", п. 1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Территория, грузовые площадки и причалы │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 2.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031744AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [2.4](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031646AD570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU))│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Склады │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031E41AB570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 11) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Знаки безопасности, надписи запрещающих │ │ │ │

│ │знаков, указатели проходов и проездов │ │ │ │

│ │(ПОТ РО-152-31.82.03-96 "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031644AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU), [3.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503164AA8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU);│ │ │ │

│ │ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ "Цвета сигнальные │ │ │ │

│ │и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Устройство, содержание и эксплуатация │ │ │ │

│ │железнодорожных путей │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031647AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 2.5; "Прави-│ │ │ │

│ │ла технической безопасности железнодо- │ │ │ │

│ │рожных дорог СССР", утв. 02.01.86) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Подъемно-транспортное оборудование: │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031542AB570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.1; │ │ │ │

│ │РД 31.44.01-84 "Правила технической │ │ │ │

│ │эксплуатации подъемно-транспортного обо-│ │ │ │

│ │рудования морских портов", приложения N │ │ │ │

│ │1, 2; [ПБ-10-14-92](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE539F7623B97A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) "Правила устройства и │ │ │ │

│ │безопасной эксплуатации грузоподъемных │ │ │ │

│ │кранов") │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Береговые грузоподъемные краны │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031546A8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.2) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Плавучие краны │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031442AD570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.3) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Контейнерные перегружатели │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031443AF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.4) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Конвейеры │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031441A2570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Элеваторы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031445A8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.6) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Пневмоперегружатели │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503144AAF570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.7) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Погрузчики │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503144BA2570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.8) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Тягачи и прицепы (трейлеры), аккуму- │ │ │ │

│ │ляторные тележки │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031347A9570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.9) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Сменные грузозахватные органы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031344AD570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.8) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Средства укрупнения грузовых мест │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031245AC570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.8) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Рельсовые крановые пути │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A65276150503124BAE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Автотранспорт │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031142AB570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", п. 4.8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│13.│Вспомогательные приспособления (грузовые│ │ │ │

│ │столы, подмости, эстакады, вагонные │ │ │ │

│ │мостки, переносные лестницы и др.) │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031140A8570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Рабочие места и инструмент │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031147AE570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Судовые погрузочно-разгрузочные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031043AA570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Погрузочно-разгрузочные работы на спе- │ │ │ │

│ │циализированных судах │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031F40AA570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Вагонные погрузочно-разгрузочные работы │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031F4BAB570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 10) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Погрузочно-разгрузочные работы в особых │ │ │ │

│ │условиях │ │ │ │

│ │([ПОТ РО-152-31.82.03-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3EFF603D9CFB34475B63E9E2AE60A652761505031E4AA9570F9E3C6CA42655F17544E0041388e2hEU) "Правила охраны │ │ │ │

│ │труда в морских портах", раздел 9) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Электробезопасность │ │ │ │

│ │("Правила техники безопасности при экс- │ │ │ │

│ │плуатации электроустановок потребите- │ │ │ │

│ │лей", утв. 21.12.84) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Портовый служебно-вспомогательный флот │

├────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ Служба эксплуатации │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Международная нормативно-техническая до-│[<\*>](#P1133) │[<\*>](#P1133) │ │

│ │кументация по охране труда: │ │ │ │

│ │- Сборник морских Конвенций и Рекоменда-│ │ │ │

│ │ций МОТ │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Национальная нормативно-техническая до- │ │ │ │

│ │кументация по охране труда: │ │ │ │

│ │- [Кодекс](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE538F2613D9CFB34475B63E9E2AE60B4522E19050A0942AE4259CF79e3h0U) законов о труде Российской Фе- │ │ │ │

│ │дерации; │ │ │ │

│ │- [Основы](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EEE3CFE6331C1F13C1E5761EEEDF165A14376140C1D1746B45E5BCEe7h1U) законодательства Российской Фе-│ │ │ │

│ │дерации об охране труда; │ │ │ │

│ │- [Положение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE032F76531C1F13C1E5761EEEDF177A11B7A1405031643A1080A8B2D34A92F42EF715EFC0612e8h0U) о расследовании и учете │ │ │ │

│ │несчастных случаев на производстве (утв.│ │ │ │

│ │03.06.95) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │ │ │ │

│ │ментация по охране труда: │ │ │ │

│ │- РД 31.81.01-87. Требования техники бе-│ │ │ │

│ │зопасности к морским судам (с изменения-│ │ │ │

│ │ми и дополнениями, внесенными Извещением│ │ │ │

│ │по охране труда N 2-95 от 19 мая 1995 │ │ │ │

│ │г.); │ │ │ │

│ │- [РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U). Правила техники безо- │ │ │ │

│ │пасности на судах морского флота (с │ │ │ │

│ │изменениями и дополнениями, внесенными │ │ │ │

│ │Извещением по охране труда N 1-95 от 18 │ │ │ │

│ │апреля 1995 г.); │ │ │ │

│ │- РД 31.15.01-89. Правила морской пере- │ │ │ │

│ │возки опасных грузов; │ │ │ │

│ │- РД 31.03.03-90. Применение синтети- │ │ │ │

│ │ческих канатов на судах Министерства │ │ │ │

│ │морского флота; │ │ │ │

│ │- РД 31.87.02-95. Положение об обучении │ │ │ │

│ │и инструктаже по охране труда работников│ │ │ │

│ │плавающего состава судов морского флота;│ │ │ │

│ │- ОСТ 31.0013-96. Суда морские. Цвета │ │ │ │

│ │сигнальные и знаки безопасности; │ │ │ │

│ │- [СН 2.5.2.047-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE433FE613A93A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U). Санитарные нормы. │ │ │ │

│ │Уровни шума на морских судах; │ │ │ │

│ │- [СН 2.5.2.048-96](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE433FF653390A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U). Санитарные нормы. │ │ │ │

│ │Уровни вибрации на морских судах; │ │ │ │

│ │- Санитарные правила для морских судов; │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Документация контролирующих и надзорных │ │ │ │

│ │органов: │ │ │ │

│ │- Акты, Свидетельства и другие докумен-│ │ │ │

│ │ты Российского Морского Регистра судо- │ │ │ │

│ │ходства; │ │ │ │

│ │- Заключения, представления, предписания│ │ │ │

│ │государственного эксперта по условиям │ │ │ │

│ │труда (процент выполнения по срокам) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Документация по обучению рядового и ко- │ │ │ │

│ │мандного состава вопросам охраны труда: │ │ │ │

│ │- Журналы регистрации инструктажа по │ │ │ │

│ │охране труда на рабочем месте (форма 13-│ │ │ │

│ │ТБ); │ │ │ │

│ │- Свидетельства о квалификации командно-│ │ │ │

│ │го и рядового состава; │ │ │ │

│ │- Удостоверение сварщика; │ │ │ │

│ │- Личная книжка водолаза; │ │ │ │

│ │- Удостоверения по пользованию АСВ; │ │ │ │

│ │- Удостоверения о прохождении обучения │ │ │ │

│ │и проверки знаний по охране труда членов│ │ │ │

│ │аттестационной комиссии; │ │ │ │

│ │- "Расписание по тревогам" в соответст- │ │ │ │

│ │вии с численным составом экипажа; │ │ │ │

│ │- Инструкции по охране труда для судовых│ │ │ │

│ │профессий; │ │ │ │

│ │- Инструкции по безопасной эксплуатации │ │ │ │

│ │судового оборудования и механизмов; │ │ │ │

│ │- Технологические карты на производство │ │ │ │

│ │судовых работ │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Соответствие национальным и международ- │ │ │ │

│ │ным нормам условий проживания и отдыха │ │ │ │

│ │моряков │ │ │ │

│ │(Конвенция N 92 МОТ) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Производственный травматизм и работа по │ │ │ │

│ │его профилактике │ │ │ │

│ │("Положение о порядке расследования и │ │ │ │

│ │учета несчастных случаев на производст- │ │ │ │

│ │ве", утв. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE032F76531C1F13C1E5761EEEDF177A11B7A1405031643A1080A8B2D34A92F42EF715EFC0612e8h0U) Правительства │ │ │ │

│ │РФ от 03.06.95 N 558) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Судовые средства судовождения и связи │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747A25E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), раздел 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Спасательные средства (шлюпки, плоты, │ │ │ │

│ │спасательные нагрудники, круги, гидро- │ │ │ │

│ │комбинезоны), аварийно-спасательный ин- │ │ │ │

│ │вентарь │ │ │ │

│ │(Свидетельства Российского Морского Ре- │ │ │ │

│ │гистра судоходства) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Пиротехнические средства (наличие серти-│ │ │ │

│ │фиката, срок годности, наличие инструк- │ │ │ │

│ │ции по их применению) │ │ │ │

│ │([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031742AC58509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, п. 3.12) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Средства коллективной защиты (защитные │ │ │ │

│ │экраны, ограждения, сетки, системы зву- │ │ │ │

│ │ковой и световой сигнализации и др.) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 1.1.3, раздел 1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Средства индивидуальной защиты │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031646A25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 1.18; Нормы выдачи │ │ │ │

│ │спецодежды) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│13.│Приборы для измерений состава воздушной │ │ │ │

│ │среды в замкнутых и редко посещаемых │ │ │ │

│ │судовых помещениях │ │ │ │

│ │(РД 31.15.01-89 МОПОГ) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Судовые пути передвижения (сходни, тра- │ │ │ │

│ │пы, палуба, проходы) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, раздел 1, п. 1.14, │ │ │ │

│ │раздел 2) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Освещенность рабочих мест, помещений, │ │ │ │

│ │путей сообщения, палуб (в том числе при │ │ │ │

│ │грузовых работах и швартовных операциях)│ │ │ │

│ │(Санитарные правила. Нормы освещенности)│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Знаки безопасности, предупредительные │ │ │ │

│ │надписи │ │ │ │

│ │(ОСТ 31.0013-96 "Суда морские. Цвета │ │ │ │

│ │сигнальные и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Уровень механизации и безопасность тех- │ │ │ │

│ │нологических процессов │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, раздел 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Обеспечение безопасности при работах на │ │ │ │

│ │высокорасположенных местах и за бортом │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 6.4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Якорно-швартовное устройство │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 3.2; [РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031743AE54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U),│ │ │ │

│ │п. 3.2) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│20.│Технические средства, не поднадзорные │ │ │ │

│ │Российскому Морскому Регистру судоходст-│ │ │ │

│ │ва (акты проверок): │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Швартовные канаты │ │ │ │

│ │(РД 31.81.10-91, [п. п. 3.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031743A958509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [3.2.3](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031743AD55509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U); │ │ │ │

│ │РД 31.03.03-90 "Применение синтетических│ │ │ │

│ │канатов на судах Министерства морского │ │ │ │

│ │флота") │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Штормтрапы │ │ │ │

│ │(РД 31.81.10-91, [п. п. 2.1](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031742A35F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [2.2](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031743AA55509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), │ │ │ │

│ │[приложение 5](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164AA25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Шкентели с мусингами │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164AA25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 5) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Предохранительные пояса со страховоч- │ │ │ │

│ │ными канатами │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164AA25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 5) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Съемные грузозахватные приспособления │ │ │ │

│ │(стропы, сетки, цепи) │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744A85E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), глава 7; [Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) N 1-│ │ │ │

│ │95) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Средства для работ на высоте и за бор-│ │ │ │

│ │том (беседки, люльки, гордени) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.10-91, [п. 3.6](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031740AD54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [приложение 6](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031640AF54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│21.│Краскопульты, пневматические аппараты, │ │ │ │

│ │инструмент и оснастка │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031642AD5D509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 4) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Служба технической эксплуатации │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Отраслевая нормативно-техническая доку- │[<\*>](#P1133) │[<\*>](#P1133) │ │

│ │ментация по охране труда: │ │ │ │

│ │- РД 31.81.01-87. Требования техники бе-│ │ │ │

│ │зопасности к морским судам (с изменения-│ │ │ │

│ │ми и дополнениями, внесенными Извещением│ │ │ │

│ │по охране труда N 2-95 от 19 мая 1995 │ │ │ │

│ │г.); │ │ │ │

│ │- [РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U). Правила техники безо- │ │ │ │

│ │пасности на судах морского флота (с из- │ │ │ │

│ │менениями и дополнениями, внесенными Из-│ │ │ │

│ │вещением по охране труда 1-95 от 18 ап- │ │ │ │

│ │реля 1995 г.); │ │ │ │

│ │- [РД 31.87.02-95](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE233FF623D9EA63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U). Положение об обучении │ │ │ │

│ │и инструктаже по охране труда работников│ │ │ │

│ │плавающего состава судов морского флота;│ │ │ │

│ │- Санитарные правила для морских судов │ │ │ │

│ │СССР │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Документация контролирующих и надзорных │ │ │ │

│ │органов: │ │ │ │

│ │- Акты, Свидетельства и другие документы│ │ │ │

│ │Российского Морского Регистра судоходст-│ │ │ │

│ │ва │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Документация по обучению рядового и ко- │ │ │ │

│ │мандного состава вопросам охраны труда: │ │ │ │

│ │- Журнал регистрации инструктажа по ох- │ │ │ │

│ │ране труда на рабочем месте [(ф. 13-ТБ)](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16E423DFFCB13EE233FF623D9EA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744AA5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U); │ │ │ │

│ │- Инструкции по охране труда для судовых│ │ │ │

│ │профессий; │ │ │ │

│ │- Инструкции по безопасной эксплуатации │ │ │ │

│ │судового оборудования и механизмов; │ │ │ │

│ │- Технологические карты на производство │ │ │ │

│ │судовых работ │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Классификация судовых помещений в отно- │ │ │ │

│ │шении поражения людей электрическим │ │ │ │

│ │током │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031640A354509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Классификация судовых помещений по │ │ │ │

│ │степени опасности при выполнении очист- │ │ │ │

│ │ных и окрасочных работ │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031642A355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 4, раздел 3)│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Судовые пути передвижения (трапы, прохо-│ │ │ │

│ │ды, аварийные выходы) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, раздел 2; │ │ │ │

│ │[РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031742A35E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), раздел 2) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Освещенность рабочих мест, помещений, │ │ │ │

│ │путей сообщения, палуб │ │ │ │

│ │(Санитарные правила. Нормы освещенности)│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Обеспечение безопасности при эксплуата- │ │ │ │

│ │ции: │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Энергетических установок (ДВС, ПТУ, │ │ │ │

│ │ГТУ, паровые котлы, вспомогательные ме- │ │ │ │

│ │ханизмы и устройства, холодильные уста- │ │ │ │

│ │новки) ([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), раздел 4) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Судового электрооборудования (распре- │ │ │ │

│ │делительные устройства, электрические │ │ │ │

│ │машины и преобразователи, системы и │ │ │ │

│ │средства автоматизации, аккумуляторные │ │ │ │

│ │батареи и помещения, переносное электро-│ │ │ │

│ │оборудование) ([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AA55509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), раздел 5)│ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│9. │Уровень механизации и безопасность тех- │ │ │ │

│ │нологических процессов │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, раздел 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│10.│Обеспечение безопасности при работах на │ │ │ │

│ │высокорасположенных местах │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 6.4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│11.│Технические средства, не поднадзорные │ │ │ │

│ │Российскому Морскому Регистру судо- │ │ │ │

│ │ходства (акты проверок): │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Грузоподъемные средства (тельферы ма- │ │ │ │

│ │шинные тали, ручные лебедки и канифас- │ │ │ │

│ │блоки) ([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A35D509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, раздел 8) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Съемные грузозахватные приспособле- │ │ │ │

│ │ния (стропы, сетки, цепи) │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744A85E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), глава 7; [Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1473F4108031E5CAA5845CD7838eAh0U) N │ │ │ │

│ │1-95) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Предохранительные пояса со страховоч- │ │ │ │

│ │ными канатами │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403164AA25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 5) │ │ │ │

│ ├────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│ │- Средства для работ на высоте (беседки,│ │ │ │

│ │люльки, гордени) │ │ │ │

│ │(РД 31.81.10-91, [п. 3.6](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031740AD54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), [приложение 6](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031640AF54509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│12.│Краскопульты, пневматические аппараты, │ │ │ │

│ │инструмент и оснастка │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031642AD5D509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), приложение 4; [Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AC5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U)│ │ │ │

│ │N 1-95, раздел 7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│13.│Паяльные лампы │ │ │ │

│ │([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741A25A509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, раздел 8) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│14.│Средства индивидуальной защиты │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031646A25F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 1.18; Нормы выдачи │ │ │ │

│ │спецодежды) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│15.│Переносное электрооборудование (ручной │ │ │ │

│ │электроинструмент, средства малой меха- │ │ │ │

│ │низации, электропаяльники, трюмные │ │ │ │

│ │люстры, бытовые и другие переносные │ │ │ │

│ │электроприборы) │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AD5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 5.6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│16.│Электрозащитные средства │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 5.1.3; │ │ │ │

│ │РД 31.81.01-87, п. 4.7) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│17.│Электросварочное и газосварочное обору- │ │ │ │

│ │дование │ │ │ │

│ │([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031746AB5A509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, раздел 10) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│18.│Мастерские (станочное оборудование), │ │ │ │

│ │кладовые, мелкое оборудование, ручной │ │ │ │

│ │инструмент │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 6.5; [Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031741AF5D509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1- │ │ │ │

│ │95, раздел 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│19.│Знаки безопасности, предупреждающие над-│ │ │ │

│ │писи │ │ │ │

│ │(ОСТ 31.0013-96 "Суда морские. Цвета │ │ │ │

│ │сигнальные и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│20.│Вентиляционные установки, системы венти-│ │ │ │

│ │ляции и кондиционирования воздуха │ │ │ │

│ │(Санитарные правила для морских судов │ │ │ │

│ │СССР, п. 3.1) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Служба быта │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Документация по обучению рядового и ко- │ │ │ │

│ │мандного состава вопросам охраны труда: │ │ │ │

│ │- Журнал регистрации инструктажа по ох- │ │ │ │

│ │ране труда на рабочем месте (ф. 13-ТБ); │ │ │ │

│ │- Инструкции по охране труда для судовых│ │ │ │

│ │профессий; │ │ │ │

│ │- Инструкции по безопасной эксплуатации │ │ │ │

│ │камбузного оборудования и механизмов │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Камбузное оборудование (ограждения, │ │ │ │

│ │инвентарь) │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403174AA355509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 8.2) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Прачечное оборудование │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403174BAB5E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 8.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Столовое, буфетное оборудование и инвен-│ │ │ │

│ │тарь │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3F9FA63E4F026FEBE5A13FB1553F190403174AA254509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 8.1) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Сауна, душевые, бассейн │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. п. 5.4.3, 5.4.4) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Провизионные кладовые │ │ │ │

│ │(РД 31.81.01-87, п. 7.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│7. │Знаки безопасности, предупреждающие над-│ │ │ │

│ │писи │ │ │ │

│ │(ОСТ 31.0013-96 "Суда морские. Цвета │ │ │ │

│ │сигнальные и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│8. │Производственный травматизм и работа по │ │ │ │

│ │его профилактике ("Положение о порядке │ │ │ │

│ │расследования и учета несчастных случаев│ │ │ │

│ │на производстве", утв. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE032F76531C1F13C1E5761EEEDF177A11B7A1405031643A1080A8B2D34A92F42EF715EFC0612e8h0U) │ │ │ │

│ │Правительства РФ от 03.06.95 N 558) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Радиотехническая служба │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Инструкции по безопасной эксплуатации │ │ │ │

│ │радиотехнических устройств, электрора- │ │ │ │

│ │дионавигационных приборов, фототелеграф-│ │ │ │

│ │ной аппаратуры, антенных вводов и штыре-│ │ │ │

│ │вых передающих антенн, приборов управле-│ │ │ │

│ │ния судном и ЭВМ │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Электрозащитные средства │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AB5F509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 5.1.3) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Средства судовождения и связи │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747A25E509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), раздел 6) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Аккумуляторные батареи и помещения │ │ │ │

│ │([РД 31.81.10-91](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031747AC5C509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U), п. 5.5) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Знаки безопасности, предупр. надписи │ │ │ │

│ │(ОСТ 31.0013-96 "Суда морские. Цвета │ │ │ │

│ │сигнальные и знаки безопасности") │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│6. │Производственный травматизм и работа по │ │ │ │

│ │его профилактике │ │ │ │

│ │("Положение о порядке расследования и │ │ │ │

│ │учета несчастных случаев на производст- │ │ │ │

│ │ве", утв. [Постановлением](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE032F76531C1F13C1E5761EEEDF177A11B7A1405031643A1080A8B2D34A92F42EF715EFC0612e8h0U) Правительства │ │ │ │

│ │РФ от 03.06.95 N 558) │ │ │ │

├───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┤

│ Медико-санитарная служба │

├───┬────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────┤

│1. │Помещения медицинского назначения │ │ │ │

│ │(Санитарные правила для морских судов │ │ │ │

│ │СССР, п. 2.10) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│2. │Судовая медицинская аптечка │ │ │ │

│ │([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744AB5B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, приложение 12; Реко- │ │ │ │

│ │мендация N 105 МОТ) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│3. │Приказ капитана о назначении ответствен-│ │ │ │

│ │ного за оказание медицинской помощи │ │ │ │

│ │([Извещение](consultantplus://offline/ref=17FB84BAE2A64C981E16ED3AD8FCB13EE73BF76D3B97A63E4F026FEBE5A13FB1553F1904031744AB5B509B297DFC2B5CE66B40FA18118926e1h4U) N 1-95, приложение 12) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│4. │Сертификат об окончании курсов у ответ- │ │ │ │

│ │ственного за оказание медицинской помощи│ │ │ │

│ │на судне │ │ │ │

│ │(Рекомендация N 105 МОТ) │ │ │ │

├───┼────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────┤

│5. │Санитарные документы │ │ │ │

│ │(Санитарные правила для морских судов │ │ │ │

│ │СССР, п. 1.28) │ │ │ │

└───┴────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────┘

--------------------------------

<\*> Отметки: 1. Имеется в наличии, соответствует, на момент аттестации находится в удовлетворительном состоянии - Да.

2. Отсутствует, не соответствует нормативным требованиям охраны труда - Нет.

3. Выводы:

- оборудование, помещения (не) соответствуют требованиям безопасности (указать пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

- приспособления и инструменты (не) соответствуют требованиям безопасности (указать пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

- средства обучения и инструктажа (не) соответствуют нормативным требованиям безопасности к зоне обслуживания (указать пункты требований, по которым выявлено несоответствие);

- условия труда в зоне обслуживания по фактору травмобезопасности относятся к классу (указать класс условий труда, определяемый по [таблице](#P26) настоящего Приложения).

Подпись проводившего аттестацию:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.