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Акт совместных обмеров
Пример заполнения. Учебные данные
Ведомость должна позволять повторить расчёт. Не вычитайте проёмы автоматически, если применимая методика определения объёма предусматривает иное.
Объект и адрес
Учебный объект А — административное здание, помещение 101
Договор
Договор У-А/26 от 01.09.2026
Дата и время
15.10.2026
Участок
Оси А–Б / 1–3, отметка +0,000
Номер и участники
ОМ-А/01; представители заказчика А и подрядчика А
Основание и уведомление
Акт № 7; уведомление УВ-А/01 от 08.10.2026
Предмет и границы
Перегородка П-1 в помещении 101; один слой кладки, без отделки
Метод и средства
Линейные обмеры; длина, высота, размеры проёмов; средства и идентификаторы указать по журналу измерений
Правило исчисления объёма
По согласованной позиции С-1: площадь кладки за вычетом проёмов
Результат
20,000 × 3,000 − 6,000 = 54,000 м². Схема ОМ-СХ/01 прилагается
Недоступные части и ограничения
Внутренний состав и армирование кладки обмером не устанавливались
Замечания участников
По доступным геометрическим размерам замечаний нет; расчёт стоимости согласуется отдельно
Приложения
Ведомость обмеров ВО-А/01; схема ОМ-СХ/01; фотографии Ф-А/01–03
Подписи и приложения
Составил: __________________  Должность: __________________
Основание полномочий: __________________
Подпись: __________________  Дата: __________________
Другие участники: __________________
Подпись и особое мнение: __________________
Отметка об отказе от подписи и фактические обстоятельства: __________________
Приложения, количество листов / файлов: __________________
Способ и подтверждение передачи адресату: __________________
Основания для подготовки: ГК РФ, статьи 720, 753; условия договора.
Имена, реквизиты, подписи и фактические доказательства не имитируются. Учебные обозначения заменяют данными своего объекта.
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